笔记

固件库：

1. 汇编编写的启动文件 startup\_stm32f10xhd.s
2. 时钟配置文件 system\_stm32f10x.c：把外部时钟HSE=8M,经过PLL倍频为72M
3. 外设相关的 Stm32f10x.h:实现寄存器映射 stm32f10\_xx.c:外设的驱动函数库文件
4. 内核相关的

CMSIS-Cortex 微控制器标准

core\_cm3.h：实现了内核里面外设的寄存器映射

core\_cm3,h

1. 头文件的配置文件 stm32f10x\_h:头文件的头文件
2. 专门存放中断服务函数的c文件 stm32f10\_it.c